|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|   |
| ***KOSZTORYS OFERTOWY*** |
|   |
| Rodzaj robót (branża): |  DROGOWA |
|   |   |
| **Inwestycja** |  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0742T OBRAZÓW – ZŁOTA W MIEJSCOWOŚCI OBRAZÓW |
|   |  [BUDOWA CHODNIKA] |
|   |   |
|   |   |
| Adres: |  DROGA POWIATOWA NR 0742T - OBRAZÓW |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Inwestor:** |  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU |
|   |  z/s w SAMBORCU |
|   |  27-650 SAMOBRZEC 199 |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Data opracowania: |   |
|   |   |
| Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ………………… %WK: | ………………………………………. PLN………………………………………. PLN |   |
| **Wartość końcowa kosztorysu** | **………………………………………. PLN** |   |
| Słownie: | …………………………………………………………………………………………………………………………… PLN |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |  |   | Zatwierdził: |   |
|  |
|  | 1 |  |

|  |
| --- |
| ***KOSZTORYS OFERTOWY*** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | DP 0742T OBRAZÓW - ZŁOTA [CHODNIK] |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.03.25.06 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 5,000 |  |  |
| 1.2 | BCD D-01.03.02.25 | Rozebranie słupków do znaków drogowych [PRZESTAWIENIE ZNAKU DROGOWEGO] | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.3 | BCD D-02.01.01.64 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 50,000 |  |  |
| 1.4 | BCD D-04.01.01.03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm | m2 | 204,000 |  |  |
| 1.5 | BCD D-04.01.01.03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 20,400 |  |  |
| 1.6 | BCD D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 224,400 |  |  |
| 1.7 | BCD D-08.01.01.02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) | m | 134,000 |  |  |
| 1.8 | BCD D-08.03.01.21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 133,500 |  |  |
| 1.9 | BCD D-04.02.01.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm | m2 | 224,400 |  |  |
| 1.10 | BCD D-04.04.02.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 180,000 |  |  |
| 1.11 | BCD D-04.04.02.03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 20,400 |  |  |
| 1.12 | BCD D-05.03.23.31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 204,000 |  |  |
| 1.13 | BCD D-04.08.01.04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km | t | 1,120 |  |  |
| 1.14 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem, podsypka piaskowa 5 cm | m2 | 60,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = …………………………. %WK: | …………………………………….. PLN…………………………………….. PLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **…………………………………….. PLN** |
|  |
|  | 2 |  |