|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |
| **Kosztorys OFERTOWY** |
|  |
| Rodzaj robót (branża): |  DROGOWE |
|  |  |
| **Inwestycja** | ***REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0753T WYSIADŁÓW - RZECZYCA MOKRA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIADŁÓW, CHWAŁKI OD KM 0+015 DO KM 0+630.*** |
|  |
|  |
|  |  |
| Adres: | DROGA POWIATOWA NR 0753T  |
|  |  |
| Kody CPV: | **45233220-7** |
|  |  |
| **Inwestor:** |  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z SIEDZIBĄ W SAMBORCU |
|  |  27-650 SAMBORZEC 199 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Data opracowania: |  |
|  |  |
| Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ………………………… %WK: | …………………………………………. PLN…………………………………………. PLN |  |
| **Wartość końcowa kosztorysu** | **…………………………………………. PLN** |  |
| Słownie: | ……………………………………………………………………………………………………………………… PLN |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zatwierdził: |  |
|  |
|  | 1 |  |

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | kpl. | 1,000 |  |  |
| 1.1 | BCD D-06.01.10.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 922,500 |  |  |
| 1.2 | BCD D-02.01.01.53 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 57,600 |  |  |
| 1.3 | BCD D-05.03.11.06 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km | m2 | 27,600 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | kpl. | 1,000 |  |  |
| 2.1 | BCD D-04.08.01.04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km | t | 363,000 |  |  |
| 2.2 | BCD D-05.03.05.24 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 422,000 |  |  |
| 3 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.1 | BCD D-04.08.03.01 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm [REGULACJIA ZJAZDÓW] | m3 | 12,800 |  |  |
| 3.2 | BCD D-06.01.10.10 | Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-32 mm wraz z zagęszczeniem. | m3 | 110,000 |  |  |
| 3.3 | BCD D-05.03.08.01 | Powierzchniowe podwójnie utrwalenie poboczy grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową. | m2 | 615,000 |  |  |
| 3.4 | BCD D-10.01.05.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 8,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ……………………. %WK: | …………………………………. PLN…………………………………. PLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **…………………………………. PLN** |
|  |
|  | 2 |  |