Numer sprawy: **DT.26.10.2019.P-10** Samborzec, dn. 04.10.2019r

**Do wszystkich uczestników postępowania.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:**DT.26.10.2019.P-10**

Nazwa zadania:

*„UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO”.*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

***Pytanie:***

**Proszę o zamieszczenie wspominanych z SIWZ (pkt 13.1) dokumentów zawierających opis technologii oznakowania tj.:**

**- dokumentacja techniczna,**

**- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót**

**oraz, w przypadku gdyby w/w dokumentacja nie zawierała poniższych informacji, o wyjaśnienie:**

**- jaką średnicę luster okrągłych (U-18a) należy przyjąć do wyceny (pozycje 1.35 oraz 2.12 kosztorysu)?**

**- czy wycena zadania ma zawierać koszty sporządzenia oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, czy może Zamawiający dysponuje swoim, zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, który udostępni Wykonawcy?**

**- czy Zamawiający dysponuje projektami docelowej organizacji ruchu na podstawie których należy wykonać uzupełnienie oznakowania. Jeśli tak to wnosimy o ich udostępnienie. Jeśli nie to proszę o podanie przybliżonej lokalizacji montaży (wykaz dróg wraz z ich długościami)**

Odp. :

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest uzupełnienie oznakowania pionowego istniejącej stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych. Rozkład ilościowy poszczególnych znaków drogowych zgodnie z załączonym**wykazem nr 1**,natomiast rozmieszczenie poszczególnych znaków drogowych – wg. wskazań przedstawiciela ZDP w Sandomierzu oraz udostępnionej na czas wykonywanych robót dokumentacji technicznej stałej organizacji ruchu. Zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu w wersji papierowej z którą Wykonawca może się zapoznać w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1530.
2. Średnica luster okrągłych (znak U-18a) jaką Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny zamówienia wynosi 800 mm. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 6 „Kosztorys ofertowy” w poz. 1.35 i 2.12 w kolumnie „Opis” tj.:

- w poz. 1.35 jest „Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek znaków drogowych, typ U-18a” na „**Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek znaków drogowych, typ U-18a o średnicy 800 mm**”,

- w poz. 2.12 jest „DOSTAWA tablic znaków typ U, wraz z uchwytami do mocowania [U-18a]” na „**DOSTAWA tablic znaków typ U, wraz z uchwytami do mocowania [U-18a] o średnicy 800 mm**”

1. Zamawiający nie dysponuje projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót które mógłby udostępnić Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie i zatwierdzenie w/w projektu.
2. Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 6 „Kosztorys ofertowy” w poz. 1.1 w kolumnie „Opis” tj.:

- w poz. 1.1 jest „Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami [DŁ. 3,40]” na **„Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami [DŁ. 3,40]”**,

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający załącza:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 6.
2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla oznakowania pionowego.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie,że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1.Adresat.